Załącznik nr 1 do Regulaminu wypożyczania namiotów

 imprezowych oraz ekspresowych

**Instrukcja użytkowania namiotów imprezowych**

**zgodnie z zaleceniami producenta**

1. Namiot jest budynkiem tymczasowym, nie należy go używać w sposób ciągły.
2. Namiot rozkładaj w dużej odległości od przewodów wodnych, gazowych i elektrycznych.
3. Przed rozpoczęciem rozkładania namiotu, upewnij się, że temperatura wynosi co najmniej +15 stopni. Unikniesz dzięki temu pęknięć na plandece.
4. Namiot rozkładaj zgodnie z instrukcją montażu.
5. Namiot musi być przymocowany do podłoża, z użyciem wszystkim otworów umieszczonych
w stopach.
6. Do montażu wykorzystaj jedynie oryginalne elementy.
7. Nie rozstawiaj namiotu podczas złych warunków pogodowych - ulewnym deszczu, silnym wietrze czy obfitych opadach śniegu.
8. Gdy wystąpią niesprzyjające warunki pogodowe, namiot niezwłocznie zdemontuj.
9. Wszystkie zamki, zawsze muszą być całkowicie zapięte lub rozpięte do samej góry, co zapobiegnie uszkodzeniom plandeki. Nie odpinaj ich jedynie do połowy.
10. Upewnij się, że poszycie jest odpowiednio naciągnięte. Uchroni to przed gromadzeniem się wody na dachu, a co za tym idzie - przed zawaleniem namiotu.
11. Pamiętaj o usuwaniu zbierającej się na bieżąco wody.
12. Zachowaj odpowiednią dylatację. Pozwoli to wodzie swobodnie spadać z namiotu.
13. Na użytkowniku namiotu spoczywa odpowiedzialność za odpowiednie zabezpieczenie go przed uszkodzeniami, a także przed tym, żeby nie wyrządził szkód ludziom, którzy z niego korzystają oraz mieniu tam zgromadzonemu.
14. Nie używaj otwartego ognia, grzejników z otwartym płomieniem, ani sprzętu spawalniczego
w obrębie namiotu. W przypadku używania grzejników innego rodzaju ustaw je w odległości nie mniejszej niż 1,5 metra od plandeki.
15. Namiot składaj i pakuj jedynie, gdy jest całkowicie suchy. Zapobiegnie to powstawaniu pleśni.
16. Gwarancja ma zastosowanie jedynie przy zdarzeniach powstałych podczas użytkowania namiotu zgodnie z instrukcją montażu oraz warunków korzystania.
17. Gwarancja nie obejmuje zużycia materiałów eksploatacyjnych, takich jak gumki i śruby.
18. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek zaniedbań lub niewłaściwego użytkowania.
19. Namioty z konstrukcją S38 (summer) i SP38 (summer plus) nadają się jedynie do użytku
w okresie letnim.
20. Namioty z plandeką PE nadają się jedynie do użytku w okresie letnim.
21. Śledzie dołączone do namiotu służą jedynie do przymocowania plandeki do podłoża. W celu zamocowania konstrukcji, należy zastosować kotwy dostosowane do podłoża, na którym namiot będzie rozstawiany (obciążniki).
22. Zabronione jest naklejanie jakichkolwiek materiałów, mogących pozostawić ślady na wypożyczonym sprzęcie oraz używanie namiotów do zadaszania grilla oraz stanowisk gastronomicznych wydzielających intensywne zapachy.